一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	南指挥镇年产万吨粮食标准化烘干及仓储配套设施建设项目

	项目代码
	2606-610322-04-01-781947

	建设单位联系人
	/
	联系方式
	/

	建设地点
	宝鸡市凤翔区南指挥镇白家凹村一组

	地理坐标
	东经：107°23′14.221″，北纬：34°25′59.505″

	国民经济

行业类别
	A5014农产品初加工活动

D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业/91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	宝鸡市凤翔区行政审批服务局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	3065
	环保投资（万元）
	14.46

	环保投资占比（%）
	0.47
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	13333.40

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、项目与“三线一单”符合性分析

本项目与宝鸡市“三线一单”分区管控方案要求相符性分析见下表。
表1-1  与《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析
宝鸡市“三线一单”

本项目情况

符合性

生态

保护红线

根据《宝鸡市人民政府关于印发宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宝政发〔2021〕19号），按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。

本项目位于宝鸡市凤翔区南指挥镇白家凹村一组。项目建设区域位于《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案》中一般管控单元范围内。
符合

环境

质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。
项目评价范围内环境质量现状良好，项目实施后排放的污染物虽然对外环境造成一定的负面影响，但在采取相应的环保治理设施处理后可达标排放，环境影响程度很小，不会改变环境功能区质量。
符合

资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。

本项目用电由市政电网供给，供水由厂区井水供给，运营过程中，有效利用资源，运营期用电量、用水量用量均较小，未超出资源利用上线。
符合

根据《2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新实施方案》（陕区环办〔2023〕2号）、《2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案》（宝区环办〔2024〕1号）及《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76 号）的通知，进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。本项目通过陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析，形成对照分析示意图，由图可知项目建设范围全部位于生态环境管控的重点管控单元。
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图1-1  项目与环境管控单元对照分析示意图
根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台数据分析，项目涉及环境管控单元管控要求分析如下。
表1-2  本项目涉及的生态环境管控单元准入清单
序号

环境管控单元名称
市（区）
区县

单元要素属性

管控要求分类

管控要求

符合性分析

是否符合

1

陕西省宝鸡市凤翔区一般管控单元

宝鸡市

凤翔区

无

空间布局约束

1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“6.1 一般管控单元的总体要求”；

2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8 农用地污染风险重点管控区的污染物排放管控”；

3.农用地优先保护区执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区的空间布局约束”。

本项目为粮食烘干类项目，烘干采用生物质热风炉。符合宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“6.1 一般管控单元的总体要求”；项目用地为设施农用地，不涉及农用地优先保护区。
符合

污染物排放管控

1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8 农用地污染风险重点管控区的污染物排放管控”。

符合
环境风险防控

1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8 农用地污染风险重点管控区的环境风险防控”。

表1-3  本项目与区域环境管控要求符合性分析一览表
序号

区域名称

省份

管控类别

管控要求

项目情况

相符性
1

省域

陕西省

空间布局约束

执行《市场准入负面清单（2025年版）》《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2019年本）〉的决定》。

严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。
本项目不在《市场准入负面清单》（2025年版）中的限制类和禁止类负面清单之列。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属允许类，不在“宝鸡市生态环境准入清单”中禁止准入产业，符合管理要求。

符合

不再新建燃煤集中供热站。各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。

本项目粮食烘干塔采用燃料为生物质成型颗粒。
根据上文分析，项目位于环境管控一般管控单元，项目所在地不涉及生态红线，一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。本项目为热力生产和供应，项目产生的污染物配套相应治理设施处理后可达标排放，符合方案要求，综上，建设项目符合陕西省“三线一单”管控要求。

2、相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析
本工程与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析见表1-4，对照表1-4分析，本工程符合地方及国家相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析。
表1-4  项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析一览表
相关政策

相关要求

本项目

相符性

《陕西省“十四五”生态环境保护规划》

加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控，推动细颗粒物浓度持续下降。

本项目烘干塔塔顶设置折流挡板和防尘网；同时在清筛机周围及下方设置防尘网进行粉尘收集，输送带采取密闭设计；同时加强厂区管理，道路硬化并定期泼洒抑尘。
相符

加强固体废物源头减量和资源化利用，推广固体废物资源化、无害化处置新技术。

本项目运营期产生的筛分杂质以及烘干塔及清筛机防尘网收集的粉尘定期清理，集中收集暂存至厂区一般固废暂存区，外售处理，符合固体废物源头减量和资源化利用。
相符
《宝鸡市大气污染防治条例》

（一）应当设置硬质围挡，分段作业、择时施工，洒水抑尘、冲洗地面。（二）建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。

本项目施工期采取设置硬质围挡，洒水降尘，建筑材料、建筑垃圾进行遮盖、及时清运等措施，施工期严格按照相关要求执行。
相符

《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》

产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严格新增炼油产能。
本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目。
符合

以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的施工扬尘防治体系。严格执行施工场地“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改。

2024 年底前完成平原县占地面积5000平方米以，上施工工地视频监控或扬尘监测设施安装和联网。强化渣土车运输管理，依法从严查处无证运输、冒尖运输、不按规定路线和时间运输、带泥上路、沿街抛洒等行为。城市建成区、城乡结合部等区域易产生扬尘物料堆放及裸露地块应采取苫盖、植绿等有效抑尘措施。
本项目在施工过程中严格执行施工场地“六个百分百”，并按照要求落实各项施工扬尘污染防治措施。
符合

以城市建成区为重点，逐步扩大禁燃区范围。2024年底前，各县（区）应依法将平原地区划定为高污染燃料禁燃区。禁燃区禁止销售、使用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。
经查阅，本项目位于宝鸡市高污染燃料禁燃区范围内；本项目热风炉燃料为配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料，不属于《高污染燃料目录》中禁止使用的高污染燃料。
符合

《宝鸡市凤翔区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》
产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。

本项目为粮食烘干项目，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等行业。
符合
逐步扩大禁燃区范围。2024年底前，依法将平原镇村划定为高污染燃料禁燃区。禁燃区禁止销售、使用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。

本项目所在区属于“凤翔区禁燃区范围”，本项目热风炉燃料为配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料，符合《高污染燃料目录》管控要求。
符合

《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》
严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。
本项目为粮食烘干项目，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业。项目烘干工序使用热风炉属于农业用从事粮食仓储烘干的必备设施，热风炉燃料为生物质，热风炉废气采用布袋除尘后经各自排气筒有组织排放。
相符
加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。
本项目使用的热风炉使用的能源为配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料，不属于《高污染燃料目录》中禁止使用的高污染燃料。不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。
相符
关于印发《陕西省工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（陕环函〔2019〕247号）
加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。
本项目使用的热风炉使用的能源为配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料，不属于《高污染燃料目录》中禁止使用的高污染燃料。不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料，不属于该方案中的禁止、淘汰类炉窑。
相符
《陕西省噪声污染防治行动计划（2023—2025年）》

11.落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。
项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，项目通过基础减振、墙体隔声、距离衰减等减小对外环境的影响，经预测，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
符合
《宝鸡市人民政府关于调整市区高污染燃料禁燃区和做好高污染燃料禁燃区管控工作的通知》（宝政函〔2023〕48号）

凤翔区禁燃区范围：全区除糜杆桥镇五曲湾村、范家寨镇老女沟村、陈村镇蔡阳山村、姚家沟镇全域4个村以及柳林镇北斗坊村、会山村、关村、汉封村、程家塬村、洛城村总共13个山区行政村以外的147个平原行政村为禁燃区；东至横水镇尹稼坞村，北至范家寨镇临阵坡村，西至长青镇长青村，南至虢王镇万丰村，不含糜杆桥镇西关村以北、省道S210东侧占地约180亩的储煤区和横水镇横水村占地约100亩的凤翔县胜利煤业有限公司，禁燃区总面积610平方公里。
本项目位于宝鸡市凤翔区南指挥镇白家凹村一组，属于“凤翔区禁燃区范围”。本项目热风炉燃料为配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料，不属于《高污染燃料目录》中禁止使用的高污染燃料。

符合
二、高污染燃料范围：根据原环保部发布的《高污染燃料目录》（国环规大气〔2017〕2号），我市市区高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类（严格）要求，禁止使用下列高污染燃料：（一）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）。（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。
三、工作要求（一）禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施；禁燃区内使用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等燃烧设施（集中供热、热电联产燃煤锅炉除外）应在2023年年底前改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源，逾期未改用的，不得继续使用。（四）禁燃区内禁止生产、销售和使用高污染燃料。
本项目新建热风炉燃料为配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料，不涉及使用高污染燃料；本项目不生产、加工、储存、销售和使用高污染燃料。

符合

5、选址合理性分析
（1）用地合理性分析：本项目位于陕西省宝鸡市凤翔区南指挥镇白家凹村一组。根据宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府文件，项目用地为设施农用地，备案编号为6103222026060401号。根据自然资源部 农业农村部《关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规〔2019〕4号）：设施农业用地包括农业生产中直接用于作物种植和畜禽水产养殖的设施用地。其中，作物种植设施用地包括作物生产和为生产服务的看护房、农资农机具存放场所等，以及与生产直接关联的烘干晾晒、分拣包装、保鲜存储等设施用地。本项目占地主要用于小麦和玉米的烘干，符合用地备案要求。

（2）与禁燃区相关要求符合性
本项目所在区属于“凤翔区禁燃区范围”，但本项目热风炉使用的燃料为配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料，不属于《高污染燃料目录》（国环规大气〔2017〕2号）中规定的高污染燃料，符合《宝鸡市人民政府关于调整市区高污染燃料禁燃区和做好高污染燃料禁燃区管控工作的通知》（宝政函〔2023〕48号）的要求。

（3）周围环境相容性分析
本项目位于宝鸡市凤翔区南指挥镇白家凹村一组，项目南侧为乡村道路，其余侧均为农田。本项目所在地不在水源保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区范围内，不涉及基本农田，无较大的环境制约因素。
（4）环境影响可接受性：距离厂界最近的敏感点为西侧约357m处的白家凹村，项目通过合理布局，将主要生产设备布设于远离居民一侧，本项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，对外环境影响较小。
综上所述，从环境保护角度分析，项目选址合理可行。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

陕西沣泽宸源农业科技有限公司拟投资3065万元在宝鸡市凤翔区南指挥镇白家凹村一组建设南指挥镇年产万吨粮食标准化烘干及仓储配套设施建设项目。

发展农产品加工业，实现农业产业化经营，是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径。发展农产品加工业，可以提高农产品的综合利用，有利于提高农业综合效益和增加农民收入。本项目建成后，将带动周边农业的发展，增加周边村民的就业，对社会将起到积极的作用，社会效益显著。

项目主要建设内容为：新建钢结构烘干车间1座、标准化粮食仓储库房1座，配套建设1000吨原料暂存仓2座、800吨成品仓1座。购置大型连续式粮食烘干设备4套、粮食清理筛选设备3台、物料输送提升机8台，配套全套除尘、温控设备。新建地磅房1座、检化验室1间、配电室及消防泵房各1座，配套办公附属用房，同步实施道路硬化、供电、消防、配套安装智能监控、自动化控制系统及环保降噪、防尘防护设施。
本项目为粮食烘干及仓储，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）中A5014农产品初加工活动，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该类项目不纳入建设项目环境影响评价管理；另外项目烘干工序设置1座粮食烘干塔（配套4台热风机），烘干塔的热源为热风炉（10t/h·台），项目使用燃料为生物质成型燃料。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》及其常见问题解答—“（六十一）粮食烘干项目环评类别的判定-91”：粮食烘干项目，涉及建设粮食烘干塔的，根据名录“91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”相关规定，确定环评类别。如建设内容中涉及农副食品加工等的，按照名录第四条“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定”执行。

本项目为粮食烘干及仓储，无研磨、去壳等加工工艺，不涉及农副食品加工等，因此，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目应编制环境影响报告表，判定依据见表2-1。
表2-1   项目类别划分判定依据

项目类别
环评依据

报告书

报告表

登记表

四十一、电力、热力生产和供应业
91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的

燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）
/

二、建设工程内容及规模

1、项目主要建设内容

新建钢结构烘干车间1座、标准化粮食仓储库房1座，配套建设1000吨原料暂存仓2座、800吨成品仓1座。购置大型连续式粮食烘干设备4套、粮食清理筛选设备3台、物料输送提升机8台，配套全套除尘、温控设备。新建地磅房1座、检化验室1间、配电室及消防泵房各1座，配套办公附属用房，同步实施道路硬化、供电、消防、配套安装智能监控、自动化控制系统及环保降噪、防尘防护设施。主要建设内容见表2-2。

表2-2  本项目主要建设内容一览表

类别

建设项目

内容组成及规模
备注
主体工程

烘干区

粮食烘干塔
位于厂区北侧，占地面积约50m2，日处理能力为500t/d。
新建
热风炉房
建筑面积150m2，地上一层全封闭建筑，新建一台10t/h生物质热风炉。
新建

储运工程
粮食储存仓

位于厂区西侧，1层，全封闭钢结构库房，占地面积3000m2。主要用于储存烘干后的粮食储存。
新建

原料储存仓

位于厂区东侧，1层，2座，彩钢结构，合计占地面积5000m2。主要用于储存烘干后的粮食储存。
新建
粮食运输

外运的粮食由社会车辆运输；同时在烘干塔和粮食储存库之间安装传送带。

新建

燃料储存

占地面积300m2，位于厂区北侧，用于存储生物质燃料。

新建

辅助工程
地磅

在门口安装1台100吨地磅。

新建
生活办公

占地面积400m2，位于厂区南侧大门两边，设置办公、检化验室、食堂、临休等区域。检化验室主要进行水分测量、称重、温度测量等物理实验。

新建
配电室

占地面积100m2，位于厂区东北角。
新建
工具房

占地面积100m2，位于厂区东北角。
新建
公用工程

供电

凤翔区南指挥镇电网接入。

供水

凤翔区南指挥镇自来水管网供给。
排水

雨污分流，运营期食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理后接入市政污水管网拉运肥田处理。
环保工程

废气处理系统

车辆运输粉尘：车辆封闭运输，路面硬化，加大洒水和清扫频次降尘。
烘干塔塔顶设置折流挡板和防尘网；同时在清筛机周围及下方设置防尘网进行粉尘收集，输送带采取密闭设计；同时加强厂区管理，道路硬化并定期泼洒抑尘。
热风炉燃烧废气经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。

废水处理系统

雨污分流，运营期食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理后接入市政污水管网拉运肥田处理。
噪声处理系统

建筑隔声，选用低噪设备；在声源设备基础设置减振器或加阻尼材料；对于强噪声设备采用隔声措施，风机采用隔声、消声。建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声。

固体废物

本项目运营期产生的筛分杂质，交由环卫部门清运处理；项目生物质燃烧灰渣、除尘灰收集后，交由当地农民综合利用；工作人员产生的生活垃圾定期清理，集中收集后交由当地环卫部门清运处理。

2、项目主要生产单元、主要生产设施及设施参数
本项目主要生产单元、主要生产设施及设施参数见表2-2。
表2-2  本项目主要生产单元、主要生产设施一览表
序号

生产单元名称

生产设备名称

规格/型号

数量

（台/套）

备注

1

粮食筛分

筛分除杂

清筛机
处理能力40t/h

3
/
2
传送带
/
6
/
3
上料

上料

提升机

DTJ50/33

2
/

4

粮食烘干、下料

烘干

烘干塔主机

日处理500吨，规格：3.5m*4.2m*32节

1
/
5
1#热风机
Y4-73№11D 
1

向烘干塔送热风
6
2#热风机
Y4-73№11D 
1
7
3#热风机
Y4-73№11D 
1
8
4#热风机
Y4-73№10D 
1
9

冷风机
4-72№10C 
1
10
热风炉

10t/h

1
燃料为生物质
11
热风炉配套布袋除尘设施
风量：38787m3/h

排气筒高度：15m
1
12
下料

排粮减速机

/
1

/

13
辅助设施

地磅

100t

1

/

14
检化验室
水分测定仪
/
1
/
15
电子天平

/
1
/
16
温度计

/
4
/
3、项目产品方案

本项目产品方案见表2-3。

表2-3  本项目产品方案一览表

序号

产品名称

年成品量

最大储存量

备注

1

小麦、玉米
35950吨

800吨

含湿量10%

4、原辅材料
（1）原辅料用量

本项目主要原辅材料具体用量见表2-4。
表2-4  主要原辅材料用量情况一览表
序号

名称

用量

最大储存量

来源

备注

1

湿小麦、玉米
40000t/a

2000吨
来源于周边村庄，含湿量25%

/

2

能源

生物质成型燃料
2609.28t/a

200吨
外购
/
3

水
176m3
/
市政自来水管网供给
/
4

电
1.5万kW·h
/
市政供电系统供给
/

根据建设单位提供资料，本项目外购生物质燃料颗粒成分信息见表2-5。

表2-5  生物质燃料成分信息表

序号

指标名称

外购生物质燃料指标值

1

水分
全水

7.35%

内水

1.23%
2

灰分
4.2%
3

挥发分
76.18%

4
全硫
0.13%
5
固定碳
18.39%
6
高位发热量
4374kcal/kg

7
低位发热量

3911kcal/kg
5、公用工程

（1）供电

本项目用电由凤翔区南指挥镇市政电网接入，厂区内设置变压器，可满足日常生产生活用电需求。

（2）供水

本项目用水由市政自来水管网供给，项目运营期用水主要为生活用水及食堂用水。
①生活用水
项目劳动定员20人，年工作80天，厂区提供食宿。根据《行业用水定额》（陕西省地方标准 DB 61/T 943-2020）要求及类比，本项目营运期员工生活用水量按70L/人•d计，则项目员工生活用水量为1.4m3/d（112m3/a）。废水排放量按用水量的80%计，则员工生活污水产生量为1.12m3/d（89.6m3/a）。
②食堂用水
项目劳动定员20人，年工作80天，厂区提供食宿。根据《行业用水定额（修订稿）》（陕西省地方标准 DB 61/T 943-2020）规定及类比，本项目营运期厂区员工食堂用水量按40L/人•d计，则本项目食堂用水量为0.8m3/d（64m3/a）。废水排放量按用水量的80%计，则食堂废水产生量为0.64m3/d（51.2m3/a）。

（3）排水

项目雨污分流。运营期食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理后拉运肥田处理。

项目运营期水平衡一览表见表2-6，项目水平衡图见图2-1。

表2-6  项目水平衡一览表（单位：m3/a）
用水项目

用水量标准

规模

用水量

排放量

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

生活用水

70L/人·d

20人，80d

1.4
112
1.12
89.6
食堂用水

40L/人·d

20人，60d

0.8
64
0.64
51.2
合计

/

/

2.2
176
1.76
140.8
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图2-1  项目水平衡图（m3/d）
三、劳动定员及工作制度

（1）劳动定员：项目劳动定员20人，厂区提供食宿。

（2）工作制度：本项目仅在每年粮食收获季节运行，年工作80天，三班制，每班工作8小时。

四、项目平面布置合理性

按照建设单位提供的建设方案及平面布置图，厂区进出口位于南侧，紧通村道路，便于运输。项目粮食烘干塔布设于厂区北侧，粮食储存库布设于厂区西侧，原料储存区位于厂区东侧，南侧为办公区域。本项目厂区平面布置简单，从方便生产、安全管理、保护环境角度考虑，平面布局合理。项目建成后在保证各项污染设施正常运行，污染物达标排放的情况下，本项目的实施对周围居民影响较小，不会对周边环境产生重大影响，因此本项目与周边外环境相容。同时本项目周边道路、电、气、给水、排水等市政设施完善，有利于项目的实施以及粮食运输。

综上所述，本项目平面布置基本合理可行，具体布置详见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节

根据项目特点，本项目施工期主要环境污染因素来源于场地清理平整硬化、施工机械安装、厂房建设等环节。主要污染有废气、噪声、废水以及固体废物，本项目施工期工艺流程及产污环节见图2-2。
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图2-2   项目施工期工艺流程及产污环节图

二、运营期工艺流程及产污环节
本项目运营期工艺流程及产污环节见图2-3。
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图2-3  运营期生产工艺流程及产污环节示意图
生产工艺及产污环节简述：

①计量、运输、卸车：湿小麦、玉米通过社会车辆运输进场，通过厂内磅秤计量后卸粮堆放于密闭粮食储存库内，此过程产生噪声及少量粉尘。
②筛分除杂：通过皮带输送机将湿小麦、玉米输送至清筛机上方进料口，用于去除物料中的稻草、碎石等大粒径杂质。筛分过程会产生少量粉尘、杂质及噪声，清筛机周围及下方设置防尘网。

③烘干：经筛分后的小麦、玉米通过提升机提升至粮食烘干塔内进行烘干，去除水分。粮食在烘干塔内与热空气逆流接触进行干燥，干燥后落入地坑式粮囤。本项目烘干塔热源为生物质燃料热风炉，烘干方式为热风炉产生的热量，经过换热器将冷空气加热，热空气通过热风机经管道送入烘干塔，热空气与塔内的粮食接触，热风炉炉温自动调节，烘干塔内温度为60℃-80℃，烘干塔总运行时间8h/塔（1天/3塔），其中烘干时间约6h，蒸发掉多余的水分，冷却时间约2h。项目烘干过程烘干塔内会产生少量粉尘；热风炉燃料（生物质燃料）燃烧过程会产生颗粒物、SO2和NOX。

④出料、入库仓储：烘干后的粮食落入地坑式粮囤，冷却后再由装载机运至仓储库储存、外售。

三、产污环节汇总

本项目运营期主要产污环节见下表：

表2-7  项目运营期主要产污环节一览表

时段

污染类别

产污环节

污染物名称

运营期

废气
运输车辆
颗粒物
粮食提升输送、装卸及筛分除杂

颗粒物
粮食烘干

颗粒物、SO2、NOX
废水

生活污水

COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、动植物油
噪声

生产设备、风机

设备噪声

固体废物

烘干、筛分

筛分杂质

收尘灰

燃料燃烧
灰渣
工作人员

生活垃圾

四、物料平衡分析

本项目物料平衡分析见表2-8。

表2-8  物料平衡表

序号

投入（t/a）
产出（t/a）
1

湿小麦、玉米

40000
成品小麦、玉米
35950
2

/

/

筛分杂质
46.6
3

/

/

粮食装卸、输送粉尘
0.8
4

/

/

筛分除杂及烘干废气
3.4
5

/

/

水分蒸发

4000
合计

40000
40000


	与项目有关的现有环境污染问题
	本项目位于宝鸡市凤翔区南指挥镇白家凹村一组，项目所在地现状为农用地。本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、空气环境质量现状
（1）基本污染物
根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），为了查明建设项目所在地的环境空气质量现状，评价区域环境空气基本污染物，并引用宝鸡市生态环境局发布的《2025年1-12月份各县（区）空气质量状况统计表》中凤翔区监测数据，来分析项目所在地的大气环境质量现状。监测结果如下表3-1所示。
表3-1  2025年1-12月份凤翔区空气质量情况统计表

监测项目

现状浓度

标准值

占标率

达标情况

SO2年平均质量浓度

9μg/m3
60μg/m3
15%
达标

NO2年平均质量浓度

14μg/m3
40μg/m3
35%
达标

PM10年平均质量浓度

53μg/m3
60μg/m3
88%
达标

PM2.5年平均质量浓度

28.9μg/m3
30μg/m3
96%
达标
CO24小时平均第95百分位数

1.0mg/m3
4.0mg/m3
25%
达标

O3日最大8小时平均第90百分位数

141μg/m3
160μg/m3
88%
达标

监测结果表明：本项目所在区域监测因子SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3年评价指标均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，宝鸡市凤翔区为达标区。
其他污染物

为了解项目所在地区环境空气中特征因子总悬浮颗粒物现状，按照《建设项目环境 影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的规定“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据”.

本次评价污染物（TSP）环境质量现状引用《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2025-2035）环境影响报告书》于2025.10.28-2025.11.3对周原镇杜赵村（位于项目地西南侧，距项目地约4470m）现状监测数据。监测数据引用均符合上述要求。

表3-2   污染物环境质量现状监测结果   单位：μg/m3
监测点位

污染物

平均时间

监测日期

评价标准

监测浓度范围

最大浓度占标率

达标情况

杜赵村
TSP

24小时值

2025.10.28-2025.11.3

300

70~199
66.33%
达标

根据监测结果，监测期间该区域环境空气TSP24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值要求。
2、地表水环境质量现状

本项目废水不外排。
3、声环境质量现状

根据现场勘查，项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标。

4、地下水环境质量

本项目为小麦、玉米的烘干和储存，项目运营期无生产废水产生，项目新建粮食储存库、晾晒场、烘干区域等均进行防渗处理。项目无地下水污染源及污染途径，故不进行地下水环境质量现状分析。
5、土壤环境质量

本项目为小麦、玉米的烘干和储存，本项目土壤污染途径为大气沉降，大气沉降主要污染物为粮食装卸、输送等产生的粉尘及生物质成型颗粒燃烧废气，废气中不含对土壤危害较大的Ⅰ类重金属及其他土壤污染因子，且项目大气污染物大多会沉降在厂区内，项目厂区地面进行硬化处理。因此，本项目不进行土壤环境质量现状分析。

	环境

保护

目标
	大气环境：经现场踏勘，项目厂界外500米范围内大气环境保护目标主要为距离项目厂址较近的居民区，具体见下表。

2、声环境：经现场踏勘，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境：经调查，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境：经现场踏勘，项目用地范围内无生态环境保护目标。

项目各环境要素主要保护目标见下表3-3。

表3-3  环境保护目标情况

环境

要素

环境保护

目标

坐标

方位与距离

保护

规模

保护级别

大气环境
白家凹村

E107.3826167°

N34.4332496°
西侧，357m
约2000人
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级
地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

生态环境
项目用地范围内无生态环境保护目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准
（1）施工期

本项目施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（陕西省地方标准DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值，详见表3-4；

表3-4  《施工场界扬尘排放限值》中“新污染源”标准（摘录）

污染物

监控点

施工阶段

小时平均浓度限值（mg/m3）

施工扬尘

周界外浓度最高点

拆除、土方及地基处理过程

≤0.8

基础、主体结构及装饰工程

≤0.7

*周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界10m范围内，若预计无组织排放最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至预计浓度最高点附近。

（2）运营期

①本项目运营期车辆运输扬尘，粮食输送装卸、筛选除杂、粮食烘干过程产生的颗粒物排放均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，见表3-5。

表3-5  大气污染物排放限值要求
污染物
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度（mg/m3）
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
②项目烘干工序中产生的颗粒物、NOX及SO2执行《陕西省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》中相关限值要求，烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2二级限值要求，具体如下。
表3-6  工业炉窑大气污染物排放标准

执行标准

污染物

最高允许排放浓度

《陕西省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》

颗粒物
30mg/m3
SO2
200mg/m3
NOX
300mg/m3
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）

林格曼黑度
1级
③非道路移动机械用柴油机排气污染物执行《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）规定的Ⅲ类限值标准及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）第三阶段标准要求。
④项目食堂油烟废气排放参照《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型”标准。

表3-7  油烟废气排放标准

规模
小型
基准灶头数

≥1，＜3
对应灶头总功率（108J/h）
≥1.67，＜5.00
对应排气罩灶面总投影面积（m2）

≥1.1，＜3.3
最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0
净化设施最低去除效率（%）

60
废水排放标准

本项目不涉及废水排放。
3、噪声
（1）施工期

本项目施工期场界噪声排放限值执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），详见表3-8。

表3-8 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）单位dB（A）

昼间

夜间

70

55

（2）运营期

项目所在地为居住、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，属于2类声功能区。项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体见表3-9。
表3-9  运营期环境噪声排放限值

监测点

执行标准

级别

单位

标准限值
昼间

夜间
厂界四周
《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类

dB（A）

60
50

4、固体废物
本项目固体废物的处理、处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定要求。

一般工业固体废物的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中的相关规定进行暂存处置。

	总量控制指标
	根据环境保护“十四五”规划等有关规定，实施总量控制的污染物种类为COD、氨氮、NOX、VOCS。

结合本项目排污特点，本项目运营期废水不外排，本次环评建议总量控制为废气污染物NOX：2.66t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期预计3个月，施工高峰期人数按8人计算。施工期间不可避免地会对环境带来一定的影响，其主要影响为施工和运输扬尘、噪声以及建筑垃圾等，项目建设方有责任督促施工单位遵守有关的法律法规和规定，实行文明施工，尽量把施工影响减少到最低、最轻。项目主要施工内容有场地平整硬化、配套给排水、生产设备安装等基础设施建设及配套设施施工等。主要污染有废气、噪声、废水以及固体废物。

一、废气

1、污染源分析

（1）扬尘

本项目施工时场地清理平整硬化、设备底座基础土方开挖以及沉淀池土方开挖等会造成地面扬尘污染，扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，据资料统计，一般施工产生的扬尘范围在下风向200m-300m范围内，道路运输产生的扬尘影响范围在道路两侧30m范围内，主要污染物为颗粒物。

（2）车辆废气

施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。

车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。

2、防治措施

（1）扬尘

依照《陕西省大气污染防治条例》《宝鸡市大气污染防治条例》《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》等关于扬尘控制的有关要求进行施工。施工扬尘的主要防治措施如下：

①建设单位应当组织协调施工、监理、渣土清运等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好扬尘治理管理工作。

②施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。

③施工场地实现“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%。施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露；施工现场运送土方、渣土、建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒；施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场；施工现场配备洒水车辆，建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。

在此基础上，施工造成的不利影响是局部的、短期的，本项目建设完成之后影响就会消失，因此本项目施工期大气环境影响可接受。

（2）车辆废气

企业非道路移动机械使用混合动力、纯电动、燃料电池等新能源，逐步达到超低排放、零排放。加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。加强对非道路移动机械排放检测能力的建设；经检测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。对于燃用柴油的施工机械其排气污染物中的NOx、CO及CH化合物等排放量不应该超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法》的排放限值。

二、废水
项目施工期的废水主要来自于施工人员的生活污水。本项目施工现场不设食堂，施工人员主要为附近村民，应加强管理，盥洗废水用于厂区绿化或地面洒水抑尘，设置防渗旱厕，定期清掏施肥。同时加强对施工人员的教育，贯彻文明施工的原则，严格按施工操作规范执行，避免和减少污染事故发生。

采取以上措施后，能有效地控制对水体的污染，项目施工期废水对地表水环境影响较小。

三、噪声

施工期的噪声主要来源于施工期各类机械使用时产生的噪声。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的规定，加强管理，文明施工。为有效降低施工噪声对周围居民的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下要求：

①严格控制施工时间，根据不同季节正常作息时间，合理安排施工计划，以免产生扰民现象。

②施工物料及设备需运入、运出，车辆应尽可能避开夜间（22:00-6:00）运输，避免沿途出现扰民现象。

采取以上措施后，项目施工期施工噪声对区域声环境影响相对较小。
四、固体废物

施工人员生活垃圾按工期预计进场工人8人计，生活垃圾产生量按0.44kg/人·d计算，则整个施工期共产生生活垃圾0.32t。施工人员生活垃圾经生活垃圾收集箱收集后由环卫部门清运处理。
总之，本项目施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实强化扬尘、废水、噪声、固体废物的管理和控制措施落实，施工期环境影响将得到有效控制。
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	一、废气

本项目运行期产生的废气主要为车辆运输扬尘；粮食输送、装卸废气；筛分除杂、烘干废气；燃料燃烧废气；食堂油烟废气。
1、污染物排放汇总
本项目运营期污染物产排情况见下表4-1。

表4-1  项目运营期有废气污染物产排情况一览表
产污环节

热风炉燃烧废气
车辆运输扬尘
粮食提升装卸、输送粉尘
筛分除杂及烘干废气

污染物种类

颗粒物
二氧化硫

氮氧化物

颗粒物

颗粒物

颗粒物
污染物产生量（t/a）

98.11
5.77
2.66
0.166
0.80
3.40
排放形式

有组织

无组织

治理设施

名称

布袋除尘器+15m高排气筒
封闭运输、道路硬化、泼洒抑尘
封闭设施、道路硬化、泼洒抑尘。

密闭设施，设置防尘网等措施

处理能力

38787m3/h

/
/
/
收集效率

100%
/
/
/
去除效率

99%（颗粒物）
50%
80%
90%

是否可行技术

是

/
/
/
污染物排放浓度（mg/m3）

17.57
103.24
47.65
/
/
/
污染物排放速率（kg/h）

0.68
4.00
1.85
0.043
0.083
0.177
污染物排放量（t/a）

0.98
5.77
2.66
0.083
0.16
0.34
排放口基本情况

编号、名称
DA001排气筒

/
/
/
类型

一般排放口
地理坐标

经度:107.387248°

纬度:34.433673°
高度（m）

15
排气筒内径（m）
0.5
温度（℃）

40
排放标准（mg/m3）
30
200
300
1.0
1.0
1.0
是否达标

是

是

是
是
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	2、废气源强核算

（1）车辆运输扬尘

项目粮食采用社会汽车运输进入场地经过地磅称量后直接进入粮食储存库，车辆在场地内运输距离较短。汽车运输时产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。车辆行驶产生的粉尘，在道路完全干燥的情况下，可按照下列经验公式计算：

Q=0.0079V·W0.85·P0.72
式中：Q：汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V：汽车行驶速度，kg/h；

W：汽车载重量，t；

P：道路表面粉尘量，kg/m2。

本项目车辆在厂区行驶距离按100m计，全年原料运输40000吨，每辆原料运输车运输量为20t，本项目年发空车、载重各2000辆次。空车重量约为10t，满载重量约30t，以行驶速度10km/h行驶，在不同路面清洁度下的扬尘如下表4-2。

表4-2  不同路面清洁度扬尘产生量
路况

车况

0.1

（kg/m2）

0.2

（kg/m2）

0.3

（kg/m2）

0.4

（kg/m2）

0.5

（kg/m2）

0.6

（kg/m2）

空车（kg/km·辆）

0.107

0.176

0.235

0.289

0.34

0.387

满载

（kg/km·辆）

0.217

0.447

0.598

0.736

0.864

0.985

根据本项目实际情况，本环评要求建设项目加强对运输过程粉尘量的控制，车辆采取封闭方式进行运输，并对道路进行硬化，加大对地面的清扫和洒水频率，可降低路面扬尘的产生量。不洒水时地面清洁度以0.3kg/m2计，则项目汽车运输过程起尘量为0.166t/a。在采取上述措施后，可使扬尘减少50%左右，则预计汽车运输扬尘排放量为0.083t/a。
（2）粮食装卸、输送粉尘

本项目粮食仓储在厂区作业过程中由于粮食（粮包）的频繁提升运输、粮粒的运动和摩擦而产生粉尘污染，在粮食接收、入仓、出仓和清理过筛、进出粮运输、装卸过程中会产生含尘废气，本次环评参考《逸散性工业粉尘控制技术》中（第五章、谷物贮仓）逸散尘产生系数并类比同类型项目，装卸、输送粉尘产生量为0.01kg/t-谷物，本项目运营期小麦及玉米装卸、输送量约为80000t/a，则粮食提升装卸、输送粉尘产生量为0.80t/a。
本项目小麦及玉米储存采用封闭式厂房，输送带加装密闭罩；粮食烘干后直接落入收集仓内暂存。采用上述抑尘措施后，粮食提升装卸、输送粉尘逸散粉尘较少，本次环评处理效率按80%计，因此运营期粮食提升装卸、输送粉尘产排情况见表4-3。
表4-3  粮食提升装卸、输送工艺污染物产排情况一览表

污染源

污染物

产生量（t/a）

处理措施

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）
排放形式

粮食提升装卸、输送
颗粒物
0.80
封闭式厂房，输送带加装密闭罩

0.160
0.083
无组织

（2）筛分除杂及烘干废气

本项目湿粮进入清筛机进行除杂以及粮食烘干过程中会有少量小麦、玉米皮粉尘随热风飘散，该过程会产生含尘废气，由于该污染物产生源强无具体行业排污核算方法和系数法计算，本次环评参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—“131 谷物磨制行业 系数手册业”中的工艺产污系数，见表4-4。
表4-4  筛分除杂及烘干工艺产污系数表

原料名称

工艺名称

污染物指标

单位

产物系数

小麦、玉米

清理、碾磨、除尘

颗粒物

千克/吨－原料

0.085

本项目筛分除杂及烘干粮食总量约为40000t/a，依据项目设计资料及设备厂家提供的设计资料可知，烘干塔塔顶设置有折流挡板和防尘网，塔体两侧设置有排湿除尘装置；清筛机周围及下方设置防尘网进行粉尘收集，能有效地减少含尘废气的排放；本次环评处理效率按90%计，因此运营期粮食筛分除杂及烘干粉尘产排情况见表4-5。
表4-5  筛分除杂及烘干工艺污染物产排情况一览表

污染源

污染物

产生量（t/a）

处理措施

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）
排放形式

筛分除杂及烘干
颗粒物
3.40
密闭设施，设置防尘网等措施（处理效率90%）

0.340
0.177
无组织

（3）热风炉燃料燃烧废气

经计算，1台10t/h的热风炉小时燃料耗量=热风炉功率×时间/燃料热值/热风炉效率

=7MW/h×3600s÷16363.54MJ/t÷85%

=1.812t/h

每吨热风炉耗生物质成型燃料的用量约为1.812t/h，热风炉年运行80天，每天运行18小时，则热风炉生物质成型燃料年耗量约2609.28t/a。
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33-37，431-434 机械行业系数手册》中“生物质工业炉窑”中的产物系数，详见下表。
表4-6 生物质热风炉废气产污系数一览表
燃料名称

工艺名称

污染物指标

单位

产污系数

生物质燃料（2609.28t/a）
天然气

工业炉窑
颗粒物
千克/吨-原料
37.6
二氧化硫
千克/吨-原料
17S
氮氧化物
千克/吨-原料
1.02
备注：根据生物质燃料检测报告，本次环评S取值为0.13。
本项目设置热风炉燃烧废气经处理效率为99%的布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，热风炉配套风机设计风量为38787m3/h。故本项目热风炉燃烧废气产排情况见表4-7。
表4-7  热风炉燃料废气产排情况一览表

项目

污染物

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

处理措施

排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

排放形式

热风炉
颗粒物

98.11
68.13
布袋除尘+15m高排气筒（DA001）
0.98
17.57
0.68
有组织

SO2
5.77
4.00
5.77
103.24
4.00
NOX
2.66
1.85
2.66
47.65
1.85
经计算，本项目热风炉燃烧废气排放浓度均满足《陕西省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》中相关限值要求。
（4）食堂油烟废气

项目劳动定员20人，年工作80天，项目食堂使用能源为电，根据当地饮食习惯估算，食用油消耗系数按0.03kg/d·人计，油烟排放系数按2.5%计，则油烟产生量约为1.2kg/a。

食堂安装2个基准灶头，平均日运行3h，本环评要求建设单位安装1台油烟净化设备，处理效率不低于60%（本环评按60%计），风量2000m3/h，则油烟排放量为0.48kg/a，排放速率0.002kg/h，排放浓度为1.0mg/m3。经油烟净化设备处理后的油烟废气能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“小型”规模油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的排放标准，处理后的油烟废气经专用烟道排放。
3、达标排放情况

（1）运输车辆扬尘、粮食提升装卸、输送粉尘，除杂及烘干粉尘达标情况

项目通过对运输车辆采取封闭方式进行运输，并对道路进行硬化，加大对地面的清扫和洒水频率，可降低路面扬尘的产生量；依据项目设计资料及设备厂家提供的设计资料可知，原料粮食含湿量大，为方便收集颗粒物，烘干塔塔顶设置有折流挡板和防尘网，能有效地减少颗粒物的排放；清筛机、物料装卸、传输工序均为全封闭，塔两侧设置有排湿除尘装置，同时在圆筒筛周围及下方设置防尘网进行粉尘收集，输送带采取密闭设计，降低落料口高差等措施可以有效减少粮食提升装卸、输送粉尘；项目生产过程中无组织废气大多沉降在车间内，项目运营期加强车间通风，无组织废气影响区域主要为项目区，厂界可达标排放。
（2）热风炉燃烧废气达标情况

本项目设置热风炉燃烧废气经布袋除尘处理后由15m高排气筒（DA001）排放。经计算，项目热风炉燃料燃烧排放的颗粒物、SO2、NOx排放浓度均能满足《陕西省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》中相关限值要求。
4、非正常排放

根据本项目的情况，结合国内同类项目的运行情况，确定以下几种非正常状况：

①停电、设备检修

在项目运行过程中，停电或某一设备发生故障。当发生上述情况时，可启用应急电源暂时维持系统正常运行，组织人员进行抢修。

②环保处理设施不能正常运行时的非正常排放

环保处理设施设备损坏，导致非正常运转，废气处理效率低下，如未及时发现并加以及时检修，废气非正常排放将严重污染周围空气环境。以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放30min对周围环境的影响，具体见下表。

表4-8  本项目非正常情况污染物排放情况
废气污染源

热风炉燃烧废气
污染物种类

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物
非正常频次

1次/年
排放浓度mg/m3
1756.55
103.24
47.65
排放速率kg/h

68.13
4.00
1.85
持续时间

20min

非正常情况下，项目颗粒物排放量、排放浓度较正常工况下明显增加，对环境空气影响程度增加。因此，环评要求建设单位必须加强废气处理设施的管理，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①本项目配套的环保装置若发生故障，处理效率下降或不能运行，会导致污染物排放量增大，对周围大气环境影响增大。因此，应及时对出现故障的废气处理设施进行维修，尽快恢复其处理效率。若废气处理设施不能及时恢复运行的，应停止相应产尘设备运行，待废气处理设施恢复正常运行后，方可恢复该设备正常生产。
②安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。

③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。
5、项目废气污染物收集、治理措施可行性分析

（1）运输车辆扬尘、粮食装卸、输送粉尘，筛分除杂及烘干废气

项目通过对运输车辆采取封闭方式进行运输，并对道路进行硬化，加大对地面的清扫和洒水频率，可降低路面扬尘的产生量；依据项目设计资料及设备厂家提供的设计资料可知，烘干塔塔顶设置有折流挡板和防尘网，能有效地减少颗粒物的排放；清筛机、物料装卸、传输工序均为全封闭，塔两侧设置有排湿除尘装置，同时在圆筒筛周围及下方设置防尘网进行粉尘收集，输送带采取密闭设计，降低落料口高差等措施可以有效减少粮食提升装卸、输送粉尘。根据调查，上述措施为周边地区同类型企业通用措施，运营期无组织颗粒物经采取封闭、防尘网收集等措施后，颗粒物无组织排放量大大减少。
（2）热风炉燃料燃烧废气

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中表A.1 废气可行技术参考表中：干燥工艺颗粒物的可行技术为袋式除尘；静电除尘。本项目设置热风炉燃烧废气经布袋除尘处理后由15m高排气筒（DA001）排放，项目污染防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中推荐的烟气污染防治可行技术。
经计算，项目热风炉燃料燃烧排放的颗粒物、SO2、NOx排放浓度均能满足《陕西省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》中相关限值要求。

综上所述，项目废气治理设施符合现行环保相关政策要求，废气经处理后对周围环境影响较小，项目废气处理措施合理可行。
6、大气环境影响分析

项目位于二类环境空气质量功能区，经现场踏勘，项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标主要为居民区。本项目为农业生产类项目（粮食烘干），污染程度较低，项目废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX，经计算，项目运营期产生的废气污染物经相应的污染治理措施处理后可满足相应标准达标排放，项目废气排放对周围大气环境影响较小，不会改变环境功能区。

7、自行监测要求

在运营期间应对污染源按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。项目运营后监测工作可由企业自身完成，企业如不具备工作条件，可委托有资质的监测单位进行，并做好监测数据的报告和存档。
根据《排污单位自行监测技术指南－总则》《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）等相关规定要求，并结合本项目运营特点（项目年运行80天）制定了污染源监测计划表，见表4-9。
表4-9  运营期废气污染源监测内容及计划

污染源

监测点位

监测项目

监测频次

控制指标

废气

DA001

SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度
1次/年
《陕西省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》中相关限值要求；《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）
项目地厂界上风向1个点，下风向3个点

颗粒物
1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准
二、废水

项目运营期食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理后拉运肥田处置处理。
1、污水水质分析

根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活污染源产排污系数手册》中城镇生活源水污染物产生系数，生活污水中各污染物产生系数为：COD460mg/L、氨氮52.2mg/L、总氮71.2mg/L、总磷5.12mg/L。
2、污染物产排情况汇总

表4-10  项目污水水质及产排情况一览表
污水量t/a

污染物

处理前浓度mg/L

处理前产生量t/a

处理方法
处理后浓度mg/L
处理后排放量t/a

去向

生活污水（含食堂废水）（140.8）
COD

460

0.0648
食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起排至化粪池处理
391

0.0551
拉运肥田处置
BOD5
350

0.0493
298

0.0420
SS

360

0.0507
180

0.0253
氨氮

52.2

0.0073
44.4

0.0063
总氮

71.2

0.0100
60.52

0.0085
总磷

5.12

0.0007
5.12

0.0007
动植物油

110

0.0155
55

0.0077
3、废水处理可行性分析

项目运营期食堂废水经油水分离器处理后与生活污水一起经化粪池处理。本项目办公区域设置有1座化粪池预处理工作人员生活污水、食堂废水，总容积为2m3，项目污水预处理的停留时间在12h～24h，结合本项目污水总量计算可知，项目排入化粪池污水量为1.12m3/d，本项目化粪池容积能够满足本项目废水预处理要求。

综上所述，采取上述保障措施后，本项目污水对地表水体影响较小。污水处理措施在经济、技术角度上合理可行。
三、噪声

1、噪声源强

根据项目特点，本项目运营设备噪声主要来源于粮食运输、筛选除杂、烘干等生产设备，噪声源强约70～90dB。

2、降噪措施

①重视设备选型：最大程度地选用加工精度高，运行噪声低，配备减振、降噪设施的生产设备。采用大型基础来减少振动噪声。安装减振材料，减小振动。对于典型高噪声设备，优先选用低噪声类型。

②重视总图布置：将高噪声设备布置在项目厂区中间，远离敏感点一侧，厂界四周考虑布置绿化等，可利用建筑物、构筑物形成隔声屏障，阻碍噪声传播。对噪声设备在设计时应考虑建筑隔声效果。
③采取隔声、吸声措施：操作室、控制室等配有通讯设施的工作场所，在建筑及装修方向采用隔声、吸声处理，其中，包括使用隔声门、窗及装饰吸声材料。同时，在项目厂区道路两侧种植绿化带，厂内空地种植花草，以进一步削减噪声。

④风机噪声控制：可以安装消声器，内嵌式安装。风机在运转时产生的噪声主要有空气动力性噪声（即气流噪声）、机械噪声等，其中强度最高、影响最大的则是空气动力性噪声，尤其进出气口产生的噪声最严重。通过在进气口安装阻抗复合消声器和对进排气管道做阻尼减振措施，这样对整体设备可降噪15-25dB（A）以上。

⑤强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好地运转状态。

⑥对于运输的载重车辆，保持其性能良好，在进出厂区时采取限速禁鸣措施。

通过对项目声源的调查，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中附录D的推荐表格进行声源调查，本次环评将项目厂区中心处为坐标原点建立坐标系，本项目噪声污染源源强相关参数见下表。
表4-11  本项目噪声源强调查清单一览表（室内声源）  单位：dB(A)
序号

建筑物名称

声源名称

声功率级dB（A）/m

声源控制措施

空间相对位置/m
距室内边
界距离/m
室内边界声级/dB（A）
运行时段
建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声

X
Y
Z
声压级

/dB（A）
建筑物外距离/m
1

湿粮堆放区

清筛机1

85

选用低噪声设备，设备均置于生产厂房内，墙体隔声降噪，加强设备维护

33.9
27.3
1.2
10.4
69

昼夜

15

54

1

2

清筛机2

85

32.5
5.6
1.2
11.4
69

15

54

1

3
清筛机3

85

29.8
-16
1.2
11.1
69

15

54

1

4

提升机1

80
33.9
17.9
1.2
11.5
64

15

48

1

5

提升机2
80

30.7
-6.2
1.2
11.0
64

15

48

1

备注：表中坐标以厂界中心（107.387283,34.433376）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
表4-12  本项目噪声源强调查清单一览表（室外声源） 单位：dB(A)
序号

声源位置

声源名称

声功率级dB（A）/m

声源控制措施

空间相对位置/m
运行时段

X
Y
Z
1

烘干区（厂区西南侧）

烘干塔（含配套热风机、冷风机）
90
选用低噪声设备，加强设备维护

-4
33.5
1.2
昼夜
2

热风炉废气治理设施风机
90
-2.3
53.4
1.2
昼夜
备注：表中坐标以厂界中心（107.387283,34.433376）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

3、环境影响分析
（1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定，声环境影响预测，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。

预测条件假设：①所有产噪设备均在正常工况条件下运行；②墙的隔声量远大于门窗（围护结构）的隔声量；③考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用；④噪声衰减仅考虑几何发散引起的衰减。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用如下模式：

1）室内声源
室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。室内声源等效室外声源声功率级的等效步骤如下：如图所示。
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图4-1   室内声源等效为室外声源的图例

①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级Lp1；
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式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙的夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/(1-α) ，S：为房间内表面面积，m2；α ：为平均吸声系数，本评价α取0.15；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
②计算出室内声源在室外产生的倍频带声压级或A声级Lp2；
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式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB；
 Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声功率级的隔声量，dB。
③将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
 Lp2T（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。

④按室外声源的预测方法计算预测点处的A声级。

2）室外声源

在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。
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式中：LA(r)——距声源r处的A 声级，dB(A）；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A）；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB。
3）总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi ，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源在T时间内对预测点产生的贡献值Leq（T）为：
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式中：

Leq——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M—等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
（2）预测因子、预测时段、预测方案

预测因子：等效连续A声级Leq（A）。

预测时段：固定声源投产运行期。

预测方案：本次预测按照最不利情况考虑，即所有设备同时连续运行的情况进行预测，预测厂界噪声的达标情况。

（3）预测结果

本项目昼夜运行，根据模式计算，项目昼夜间厂界噪声预测结果见表4-13。

表4-13  本项目噪声预测结果一览表

预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
贡献值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
X

Y

Z

东侧
55.4
2.1
1.2
昼间
46
60
达标
55.4
2.1
1.2
夜间
46
50
达标
南侧
-15.2
-76
1.2
昼间
38
60
达标
-15.2
-76
1.2
夜间
38
50
达标
西侧
-50.8
41.2
1.2
昼间
47
60
达标
-50.8
41.2
1.2
夜间
47
50
达标
北侧
-0.5
79
1.2
昼间
48
60
达标
-0.5
79
1.2
夜间
48
50
达标
由预测结果可知，厂界四周昼夜间噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。因此本项目的产噪设备在经隔声、降噪后，不会对周围声环境造成明显影响。

4、噪声监测计划

表4-14  项目噪声监测计划

监测点位

监测项目

监测频次

控制指标

厂界四周边界外1m处

Leq（A）

1次/生产周期
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

四、固体废物

项目运营期固体废物主要包括一般工业固体废物及生活垃圾。
（1）产排情况

1）一般工业固体废物

①筛分杂质

项目筛分工序会产生部分稻草及大颗粒砂石等杂质，根据物料平衡核算，项目筛分杂质产生量约46.6t/a，筛分杂质集中收集后交由环卫部门清运处理。

②收尘灰

根据工程分析，烘干塔及清筛机防尘网收集的粉尘、布袋收尘灰为100.19t/a，集中收集暂存至厂区一般固废暂存区，收集后定期交由交由当地农民综合利用。

③生物质燃料燃烧灰渣

根据建设单位提供资料，项目所用生物质原料灰分含量4.20%，项目年使用生物质燃料2609.28t/a，经废气源强分析，颗粒物产生量98.11t/a，燃料燃烧后灰渣产生量为11.48t/a。灰渣中含有较高的磷钾等矿物质元素，收集后定期交由当地农民综合利用。
2）生活垃圾
员工日常生活会产生一定量的生活垃圾，项目劳动定员20人，每人产生的生活垃圾按0.44kg/d计，则本项目产生的生活垃圾为8.8kg/d，0.704t/a。生活垃圾设垃圾桶收集后交由环卫部门清运处理。

本项目固体废物产排量见表4-15。
表4-15  项目固体废物产排情况一览表

序号

名称

产生环节

物理形态

属性

废物代码

产生量（t/a）

贮存方式

利用处置方式和去向
利用或处置量（t/a）

（一）

一般固体废物

1

筛分杂质

筛分

固态
一般固废

SW80 010-099-S80
46.6
收集桶
环卫部门清运处理
46.6
2

收尘灰

烘干、筛分、布袋收尘灰
固态
一般固废
SW59

900-099-S59
100.19
灰渣暂存区
交由当地农民综合利用
100.19
3
生物质燃料燃烧灰渣

燃料燃烧
固态

一般固废
SW59

900-099-S59
11.48
11.48
（二）
生活垃圾

1

生活垃圾
职工生活办公
固态
生活垃圾
SW64 900-099-S64
0.704
垃圾收集桶
环卫部门清运处理
0.704
（2）固体废物暂存设施可行性分析

1）一般工业固体废物
项目一般工业固体废物主要为筛分杂质、收尘灰、燃烧灰渣，项目筛分杂质集中收集后交由环卫部门清运处理；收尘灰和燃烧灰渣交由当地农民综合利用。
本项目在厂区北侧新建一处一般固废暂存处，占地面积20m2，用于项目一般工业固体废物的暂存，项目粮食储存库为钢结构，可以满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
项目一般工业固体废物暂存具体要求如下：
A.一般工业固体废物暂存应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。

B.项目一般工业固体废物均为固态，应分类收集、储存，不能混存，分别设置专用容器进行收集。

C.建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。本环评要求企业加强固体废物档案管理制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
3）生活垃圾

本项目厂区设生活垃圾收集桶，生活垃圾分类集中收集后，及时清运，定期交由当地环卫部门清运。

综上所述：本项目运营期产生的固废种类简单，去向明确，处置合理，体现了固体废物资源化、无害化、减量化的处理原则，按照上述措施可有效地防止固体废弃物的逸散和对环境的二次污染，因此对周围环境影响很小。

5、地下水环境影响分析
本项目为小麦、玉米的烘干和储存，项目运营期无生产废水产生，项目新建粮食储存库、晾晒场及烘干区域等均进行防渗处理。
项目无地下水污染源及污染途径，故不进行地下水环境影响分析。
6、土壤环境影响分析

（1）污染源、污染物类型

项目大气沉降污染源为装卸料区及烘干区，污染物类型为废气污染物，污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。
（2）污染途径
本项目土壤环境影响途径主要为废气污染物大气沉降进入土壤。

（3）防控措施

本项目运营期间粮食装卸、运输、烘干等工序会产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物污染物。
本项目粮食储存采用封闭式厂房，输送带加装密闭罩，同时对厂区道路进行硬化处理，定期洒水抑尘，减少粉尘无组织排放；烘干塔塔顶设置有 折流挡板和防尘网，清筛机周围及下方设置防尘网进行粉尘收集，能有效地减少含尘废气的排放；热风炉燃料燃烧废气经布袋除尘器处理后经15m排气筒有组织排放。项目废气中均不含对土壤危害较大的Ⅰ类重金属及其他土壤污染因子，且项目大气污染物大多会沉降在厂区内，项目厂区地面进行硬化处理，可以有效保证污染物不进入土壤环境。
因此，在采取措施后，项目建设对土壤环境影响较小。

（4）跟踪监测要求

综上所述，本项目对可能产生土壤环境污染影响的各项途径均进行有效预防，在加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物污染土壤环境，项目运营期可不设置跟踪监测要求。
7、环境风险

（1）重大风险源判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中，表B.1，本项目无涉及突发环境事件风险的物质，不需要进行环境风险评价。

（2）环境风险识别

本项目烘干塔运行过程中由于操作不当等原因引发的火灾事故及物料储存过程中，如果存在点火源，就会发生火灾事故。烘干塔运行过程中出现烘干塔漏气、燃烧事故。除尘器在运行过程中出现故障，颗粒物浓度增大且排放，引发环境污染。

（3）风险防范措施

1）火灾、爆炸事故防范措施

①消除和控制明火源：在成品库以及热风炉房内，有醒目的严禁烟火标识，严禁吸烟标识；进入危险区的人员，按规定登记，严禁携带火柴、打火机等。

②防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。

③原辅材料及成品库周围设置环形消防通道，仓库与周围构筑物设置一定的安全防护距离，以防火灾发生时火势蔓延。

④建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练。灭火器材配置有安全帽、安全带、小型电动工具、一般五金工具、雨衣、雨靴、手电筒等。设置现场疏散指示标志和应急照明灯。

⑤加强职工的安全教育和培训，推行持证上岗。一是对消防理论知识的培训，二是加强消防技能的训练。掌握必要的消防设备使用、编修保养方面的知识，在必要的时候能够发挥所配备的消防设施的作用，发挥出处理初期火灾事故的能力。

⑥每天对厂区设备进行检查，防止因为设备故障而引起火灾，对生产员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项。厂区内配套设置灭火器，并定期对消防器材进行维护管理。在物料贮存区域禁止出现明火，定期组织员工进行消防安全教育，学会正确使用灭火器，并定期组织相关的消防演练。

2）环保设施故障及生产车间机械伤害事故防范及应急措施

①一旦出现事故，立即由平时的生产管理体制转为事故处理管理体制，进行处理事故的指挥决策。对于大气环保设施失灵时，应停止生产，切断污染源。

②生产区及贮存区严格禁止吸烟和明火火源出现，将生产火源隔离。在生产区及贮存区设置移动灭火器等消防设施；生产工人需经培训、考核上岗，学习工艺生产技术、安全生产要点、安全操作规程和工艺操作规程等。

③清理现场、维修设备、查清事故原因，处理事件时间，了解现场及周围环境污染程度并及时处理污染事故。

（4）风险应急要求

1）烘干塔运行过程中出现烘干塔漏气、燃烧事故应急措施

①人员疏散：如果出现烘干塔漏气、燃烧等重大危险，立即按照预定疏散路线进行人员疏散，尽量保证人员的生命安全。

②应急报警：在紧急情况下，立即通过电话或其他方式向相关人员发出紧急报警信号，通知相关部门进行应急处置。

③切断电源：在烘干塔发生故障时，应立即切断电源，停止设备运行，避免故障扩大。

④灭火处理：如果发生火灾，应立即采取灭火措施，并将设备内的物料及时清理，防止事故再次发生。

⑤设备检查：在烘干塔解决故障后，应进行全面检查和维修，排除故障因素，确保设备运行的安全性和稳定性。

2）火灾、爆炸应急措施

①发生火情，第一时间发现人应高声呼喊，使四周人能够听到或协助扑救，使用灭火器迅速将初期火源扑灭；

②若火势不能扑灭，立即拨打火警电话，派人到路口引导消防车辆；

③应急处置过程中，若有人员受伤及中毒，医疗救护组立即进行现场急救，急救后迅速送往就近医院进行观察、治疗；

④火灾扑灭后，由检修人员对损坏设备进行抢修，由后勤保障组对现场积水、积污进行清理。对于消防废水，应控制在一定区域内，现场处置后，不能留下任何环境隐患。

3）设备故障导致废气超标排放应急措施
①当除尘器发生故障，立即停机处理，同时停止生产作业。
②对除尘设备逐箱体进行检查，同时要做好记录；
③当大部分除尘布袋损坏时，应进行全部更换，更换除尘布袋最好在除尘器停止工作时进行，此时应将清灰控制器关闭，打开顶部的人孔门，便可拆卸布袋，拆卸时，先将袋笼取出，然后将布袋上口的弹簧圈捏成凹形，向上拉出除尘布袋，安装新布袋前，应将花板孔上的粉尘清理干净。
④布袋除尘器更换除尘布袋时，要检查分析其破损原因，在布袋除尘器后续运行时进行维护。
（5）分析结论

在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对环境的影响降到最低限度，其风险水平可以被接受。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	热风炉燃料燃烧（DA001）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）
	《陕西省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》中相关限值要求；《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	车辆运输
	颗粒物
	车辆封闭运输，路面硬化，加大洒水和清扫频次降尘
	

	
	粮食提升装卸、输送
	颗粒物
	封闭设施、道路硬化、泼洒抑尘
	

	
	筛分除杂
	颗粒物
	烘干塔塔顶设置有折流挡板和防尘网，烘干塔两侧设置有排湿除尘装置，清筛机周围及下方设置防尘网进行粉尘收集
	

	地表水环境
	职工生活办公
	COD、
BOD5、
SS、
氨氮、TN、TP、动植物油
	本项目运营期食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理后拉运肥田处理。
	符合环保要求

	声环境
	厂界噪声
	70~90dB（A）
	①选用低噪声设备②厂房隔声，优化平面布置③加强对高噪声设备的管理和维护④设备加装减振垫等减振措施⑤设备连接处设置柔性接头
	《工业企业厂界

环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目运营期产生的筛分杂质，交由环卫部门清运处理；项目生物质燃烧灰渣、除尘灰收集后，交由当地农民综合利用；工作人员产生的生活垃圾定期清理，集中收集后交由当地环卫部门清运处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目新建粮食储存库、晾晒场、烘干区域等均进行防渗处理。

	生态保护措施
	根据现场踏勘，本项目周围无特殊敏感区域，无珍稀动植物资源。厂区所在地自然植被分布面积较少，项目厂区加大绿化面积，减少水土流失，项目建设对生态环境影响较小。

	环境风险

防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	一、环境管理

企业根据《中华人民共和国环境保护法》及排污许可证申请与核发技术规范等相关要求制定环境管理制度。
1、环境管理内容
企业环境保护工作由公司总经理全面负责。企业应根据《中华人民共和国环境保护法》等相关要求制定环境管理制度。本环评对企业环境管理要求如下：
加强运营期污染物环境管理。应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行污染防治设施并进行维护和管理。环保设施应优先于或与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转。

（2）加强运营期固体废物管理，一般工业固体废物的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
（3）本项目建设的废气排污口根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）建设规范的排污口、采样口及监测平台等。排污口标志按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB1556.1-1995）《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB1556.2-1995）及其修改单中有关规定执行。废气采样孔及永久采样平台设置根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）有关规定执行。

（4）项目运营期严格落实重污染天气应急减排措施。

（5）根据环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。
（6）环境管理台账记录保存

①纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施：如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年。

②电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；由专人定期维护管理：保存时间原则上不低于5年。

2、日常环境管理要求

（1）环境管理机构设置

环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保管理人员至少1人。

（2）环境管理职责

①认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。

②制定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。

③组织、配合环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。

④确保工业固体废物、生活垃圾等能够按照国家规范处置。

⑤执行建设项目环境影响评价制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。

⑥建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。

⑦明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，增强员工环保意识和能力，确保实现持续改进。

⑧负责厂区环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。

（3）环保投入费用保障计划

为了使污染治理措施能落到实处，评价要求：

①环保投资必须落实，专款专用；

②应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行；

③竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。

二、环保投资

建设单位必须落实环保资金，切实用于废气治理、噪声治理、固废处理等，本项目总投资3065万元，经估算本项目建设用于环保方面的投资14.46万元，占本项目总投资的0.47%，具体见表5-1。

表5-1  环保投资一览表
名称

环保设施

投资（万元）
运

营

期

废气

热风炉燃烧废气

布袋除尘器+15m高排气筒

10.0
粮食提升装卸、输送

封闭设施、道路硬化、泼洒抑尘；密闭设施，设置防尘网等措施

3.0

筛分除杂

噪声

设备噪声

厂房隔声，加强对高噪声设备的管理和维护
1.0

固体废物

生活垃圾收集箱
0.01

一般固废暂存区

0.05

环境管理
设置环保标识标牌，环保管理制度
0.2
绿化
按绿化、景观设计实施绿化及其日常管理

0.2

合计
14.46



六、结论

	从环境影响的角度分析，项目建设环境影响是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表   单位（t/a）

	       项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.563
	/
	1.563
	+1.563

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	5.77
	/
	5.77
	+5.77

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	2.66
	/
	2.66
	+2.66

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	一般工业

固体废物
	筛分杂质
	/
	/
	/
	46.6
	/
	46.6
	+46.6

	
	收尘灰
	/
	/
	/
	100.19
	/
	100.19
	+100.19

	
	生物质燃料燃烧灰渣
	/
	/
	/
	11.48
	/
	11.48
	+11.48

	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.704
	/
	0.704
	+0.704


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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