宝鸡市生态环境局凤翔分局
2026年9月29日拟作出的建设项目环境影响评价文件
批复决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对下列项目作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将 1个建设项目环境影响报告书（表）的基本情况予以公示。公示期为2026年9月29日－2026年10月10日（5个工作日），公众可以以信函、传真、电子邮件等方式提交书面意见。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
联系电话：0917-7281451
传真：0917—7280219
邮箱：fx7281451@163.com
通讯地址：宝鸡市生态环境局凤翔分局监督管理科
邮编：721400
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	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评单位
	项目概况
	主要环境影响及对策措施

	1
	铸造用陶瓷浇道管窑炉改造及企业研发中心建设项目
	陕西省宝鸡市凤翔区范家寨镇赵村营村
	宝鸡华光铸造材料科技有限公司
	陕西庆鑫时代环保科技有限公司
	项目总投资600万元，提升改造年产6000吨陶瓷浇道管烧成隧道窑一条，配套数智化控制系统和环保设施等；新建企业研发中心2000平方米，配套生活、生产设施和检测、化验设备等。
	项目在施工建设和后期运营中应重点做好以下工作：
1. 落实施工期环境保护要求。本项目施工内容主要为旧窑炉拆除、设备安装调试。拆除作业采取湿法抑尘，作业区设置硬质围挡；建筑垃圾密闭苫盖运输，出场车辆冲洗，大风天气禁止拆除作业；施工噪声合理安排作业时间，避开夜间及午休时段；施工期产生的废耐火材料、废钢材分类处置，拆除产生废机油等危险废物收集后暂存危废间，交由资质单位处置。
2. 强化大气污染治理。破碎工序废气经密闭破碎间 + 脉冲布袋除尘器处理后通过 15 米高 DA001 排气筒排放；磨粉工序废气经密闭磨粉间 + 脉冲布袋除尘器处理后，通过 15 米高 DA002 排气筒排放；烧成工序天然气隧道窑废气采用干法脱硫 + 布袋除尘 + 低温 SCR 脱硝装置处理后，通过 30 米高 DA003 排气筒排放。有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物执行《耐火材料工业大气污染物排放标准》（GB 46790—2025）表 1 标准；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554‑93）；食堂油烟经油烟净化器处理后从屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483—2001）。物料全部密闭储存于原料大棚内，配套喷雾降尘、出入口自动门；破碎、磨粉、配料产尘点位密闭、微负压集气；粉状物料采用密闭气力输送；料棚出入口设置洗车平台。厂界无组织颗粒物、氟化物执行《耐火材料工业大气污染物排放标准》（GB 46790—2025）相关限值。项目按照耐火材料环保绩效 A 级企业要求建设，落实重污染天气应急减排措施。
3. 落实水污染防治措施。项目无生产废水外排；物料调配用水、喷雾抑尘用水、尿素配制用水全部蒸发损耗；车辆洗车废水经沉淀池处理后全部回用，不得外排。食堂废水经油水分离器预处理后与生活污水一并进入化粪池处理，依托农户协议定期清掏用于周边农田施肥。
4. 严格噪声管控。选用低噪声生产设备，冲击破、磨粉机、空压机、风机等高噪声设备采取减振基座、柔性连接、厂房隔声降噪措施；合理安排生产作业时间；厂界东执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）4 类标准，其余厂界执行 2 类标准。
5. 规范固体废物处置。不合格产品、除尘器收尘灰等一般固废收集后回用于生产；废覆膜滤袋由厂家回收；脱硫废渣委托陕西行智达象环境工程有限公司收集运输，送冀东海德堡（扶风）水泥有限公司协同处置；废油脂、生活垃圾交由环卫部门统一清运。废机油、废液压油、废脱硝催化剂等危险废物，分区密闭存放于危废暂存库，严格落实防渗、围堰、规范标识标牌，严格执行危险废物转移联单制度，委托具备资质单位定期清运处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运。
6. 规范环境日常管理。建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，落实环保管理人员，明确工作职责，加强环保设施运行管理和保养维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放，树立文明生产和安全生产理念，在生产全过程实现“节能、降耗、减污、增效”。
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